From 2bfba2657e3f99c6693ea30b60af4eb1d3e3950c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jes Sorensen <Jes.Sorensen@redhat.com>
Date: Wed, 29 Jun 2016 12:02:18 -0400
Subject: [PATCH] rtl8xxxu: Add reserved page init parameters for 8188e

Signed-off-by: Andrea Merello <andrea.merello@gmail.com>
Signed-off-by: Jes Sorensen <Jes.Sorensen@redhat.com>
---
 drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu.h       | 6 ++++++
 drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c | 4 ++++
 2 files changed, 10 insertions(+)

--- a/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu.h
+++ b/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu.h
@@ -43,6 +43,7 @@
 #define REALTEK_USB_CMD_IDX		0x00
 
 #define TX_TOTAL_PAGE_NUM		0xf8
+#define TX_TOTAL_PAGE_NUM_8188E		0xa8
 #define TX_TOTAL_PAGE_NUM_8192E		0xf3
 #define TX_TOTAL_PAGE_NUM_8723B		0xf7
 /* (HPQ + LPQ + NPQ + PUBQ) = TX_TOTAL_PAGE_NUM */
@@ -51,6 +52,11 @@
 #define TX_PAGE_NUM_LO_PQ		0x02
 #define TX_PAGE_NUM_NORM_PQ		0x02
 
+#define TX_PAGE_NUM_PUBQ_8188E		0x47
+#define TX_PAGE_NUM_HI_PQ_8188E		0x29
+#define TX_PAGE_NUM_LO_PQ_8188E		0x1c
+#define TX_PAGE_NUM_NORM_PQ_8188E	0x1c
+
 #define TX_PAGE_NUM_PUBQ_8192E		0xe7
 #define TX_PAGE_NUM_HI_PQ_8192E		0x08
 #define TX_PAGE_NUM_LO_PQ_8192E		0x0c
--- a/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c
+++ b/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c
@@ -225,4 +225,8 @@ struct rtl8xxxu_fileops rtl8188eu_fops =
 	.power_on = rtl8188eu_power_on,
 	.reset_8051 = rtl8xxxu_reset_8051,
 	.usb_quirks = rtl8188e_usb_quirks,
+	.total_page_num = TX_TOTAL_PAGE_NUM_8188E,
+	.page_num_hi = TX_PAGE_NUM_HI_PQ_8188E,
+	.page_num_lo = TX_PAGE_NUM_LO_PQ_8188E,
+	.page_num_norm = TX_PAGE_NUM_NORM_PQ_8188E,
 };
