/dts-v1/;

#include "bcm6368.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Comtrend WAP-5813n";
	compatible = "comtrend,wap-5813n", "brcm,bcm6368";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio1 0 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 3 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet_green {
			label = "WAP-5813n:green:inet";
			gpios = <&gpio0 5 0>;
		};
		power_green {
			label = "WAP-5813n:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 0>;
			default-state = "on";
		};
		wps_green {
			label = "WAP-5813n:green:wps";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};
		power_red {
			label = "WAP-5813n:red:power";
			gpios = <&gpio0 24 0>;
		};
		inet_red {
			label = "WAP-5813n:red:inet";
			gpios = <&gpio0 31 0>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x7e0000>;
	};

	nvram@7f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
	};
};
