/dts-v1/;

#include "bcm6348.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Sagem F@ST2404";
	compatible = "sagem,f@st2404", "brcm,bcm6348";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x3e0000>;
	};

	nvram@3f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x3f0000 0x010000>;
	};
};
