#include "vr9.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		/* the power led can't be controlled, use the wps led instead */
		led-boot = &wps;
		led-failsafe = &wps;

		led-dsl = &dsl;
		led-internet = &internet;
		led-wifi = &wifi;
		led-usb = &usb0;
		led-usb2 = &usb2;
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				gphy-leds {
					lantiq,groups = "gphy0 led1", "gphy1 led1";
					lantiq,function = "gphy";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				phy-rst {
					lantiq,pins = "io42";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io38";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
			pins_spi_default: pins_spi_default {
				spi_in {
					lantiq,groups = "spi_di";
					lantiq,function = "spi";
				};
				spi_out {
					lantiq,groups = "spi_do", "spi_clk",
						"spi_cs4";
					lantiq,function = "spi";
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 33 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};

		ifxhcd@E106000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 33 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware = "lantiq/vr9_phy11g_a2x.bin";
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		/*
			power is not controllable via gpio
		*/
		dsl: dsl {
			label = "tdw89x0:green:dsl";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		internet: internet {
			label = "tdw89x0:green:internet";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		usb0: usb0 {
			label = "tdw89x0:green:usb";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		usb2: usb2 {
			label = "tdw89x0:green:usb2";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		wps: wps {
			label = "tdw89x0:green:wps";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	wifi-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wifi: wifi {
			label = "tdw89x0:green:wifi";
			gpios = <&ath9k 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&spi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pins_spi_default>;

	status = "ok";

	m25p80@4 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <4 0>;
		spi-max-frequency = <33250000>;
		m25p,fast-read;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				reg = <0x0 0x20000>;
				label = "u-boot";
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				reg = <0x20000 0x7a0000>;
				label = "firmware";
			};

			partition@7c0000 {
				reg = <0x7c0000 0x10000>;
				label = "config";
				read-only;
			};

			ath9k_cal: partition@7d0000 {
				reg = <0x7d0000 0x30000>;
				label = "boardconfig";
				read-only;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		mtd-mac-address = <&ath9k_cal 0xf100>;
		lantiq,switch;

		ethernet@0 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <0>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy0>;
			// gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		ethernet@5 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy5>;
		};
		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@3 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
	};

	mdio@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
		phy0: ethernet-phy@0 {
			reg = <0x0>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <0x5>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};

&pcie0 {
	pcie@0 {
		reg = <0 0 0 0 0>;
		#interrupt-cells = <1>;
		#size-cells = <2>;
		#address-cells = <3>;
		device_type = "pci";

		ath9k: wifi@168c,002e {
			compatible = "pci168c,002e";
			reg = <0 0 0 0 0>;
			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;
			qca,no-eeprom;
			qca,disable-5ghz;
			mtd-mac-address = <&ath9k_cal 0xf100>;
			mtd-mac-address-increment = <2>;
		};
	};
};
