#include "vr9.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	chosen {
		bootargs = "mem=62M vpe1_load_addr=0x83e00000 vpe1_mem=2M maxvpes=1 maxtcs=1";
	};

	aliases {
		led-boot = &power_green;
		led-failsafe = &power_red;
		led-running = &power_green;

		led-dsl = &dsl;
		led-internet = &internet_green;
		led-wifi = &wifi;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 30 GPIO_ACTIVE_HIGH  //fxs relay
					 &gpio 31 GPIO_ACTIVE_HIGH  //still unknown
					 &gpio 3  GPIO_ACTIVE_HIGH>; //reset_slic?
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					boardconfig: partition@fe0000 {
						label = "board_config";
						reg = <0xfe0000 0x20000>;
						read-only;
					};
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				gphy-leds {
					lantiq,groups = "gphy0 led0", "gphy0 led1",
							"gphy1 led0", "gphy1 led1";
					lantiq,function = "gphy";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				pci-rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 47 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		pcie@d900000 {
			status = "disabled";
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware1 = "lantiq/vr9_phy22f_a1x.bin";	/*VR9 1.1*/
		firmware2 = "lantiq/vr9_phy22f_a2x.bin";	/*VR9 1.2*/
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl: dsl {
			label = "vgv7510kw22:green:dsl";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		internet_red {
			label = "vgv7510kw22:red:internet";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		info_red {
			label = "vgv7510kw22:red:info";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_green: power {
			label = "vgv7510kw22:green:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		info_green {
			label = "vgv7510kw22:green:info";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		internet_green: internet_green {
			label = "vgv7510kw22:green:internet";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi: wifi {
			label = "vgv7510kw22:green:wlan";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_red: power2 {
			label = "vgv7510kw22:red:power";
			gpios = <&gpio 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		phone {
			label = "vgv7510kw22:green:telefon";
			gpios = <&gpio 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pci0 {
	status = "okay";
	gpio-reset = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

	wifi@1814,3592 {
		compatible = "pci1814,3592";
		reg = <0x7000 0 0 0 0>;
		ralink,mtd-eeprom = <&boardconfig 0x410>;
		ralink,mtd-eeprom-swap;
		mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
		mtd-mac-address-increment = <1>;
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
		lantiq,switch;

		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@3 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <3>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy12>;
		};
		ethernet@4 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
		ethernet@5 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <5>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy14>;
		};
	};

	wan: interface@1 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <1>;
		mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
		mtd-mac-address-increment = <3>;
		lantiq,wan;

		ethernet@0 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <0>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy1>;
		};
	};

	mdio@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";

		phy1: ethernet-phy@1 {
			reg = <0x1>;
			compatible = "ethernet-phy-id0243.0c54", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};

		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy12: ethernet-phy@12 {
			reg = <0x12>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy14: ethernet-phy@14 {
			reg = <0x14>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};
