--- a/drivers/mtd/maps/Kconfig
+++ b/drivers/mtd/maps/Kconfig
@@ -501,4 +501,8 @@ config MTD_LATCH_ADDR
 
           If compiled as a module, it will be called latch-addr-flash.
 
+config MTD_ADM5120
+	tristate "Map driver for ADM5120 based boards"
+	depends on ADM5120
+
 endmenu
--- a/drivers/mtd/maps/Makefile
+++ b/drivers/mtd/maps/Makefile
@@ -37,6 +37,7 @@ obj-$(CONFIG_MTD_SCx200_DOCFLASH)+= scx2
 obj-$(CONFIG_MTD_DBOX2)		+= dbox2-flash.o
 obj-$(CONFIG_MTD_SOLUTIONENGINE)+= solutionengine.o
 obj-$(CONFIG_MTD_PCI)		+= pci.o
+obj-$(CONFIG_MTD_ADM5120)	+= adm5120-flash.o
 obj-$(CONFIG_MTD_AUTCPU12)	+= autcpu12-nvram.o
 obj-$(CONFIG_MTD_IMPA7)		+= impa7.o
 obj-$(CONFIG_MTD_UCLINUX)	+= uclinux.o
