--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -180,6 +180,79 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_96328A_1441N1 = {
+	.name					= "96328A-1441N1",
+	.expected_cpu_id			= 0x6328,
+
+	.has_uart0				= 1,
+	.has_pci				= 1,
+	.has_ohci0				= 1,
+	.has_ehci0				= 1,
+	.num_usbh_ports				= 1,
+	.has_enetsw				= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 1,
+				.name		= "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 2,
+				.name		= "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 3,
+				.name		= "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 4,
+				.name		= "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name			= "96328A-1441N1:green:power",
+			.gpio			= 8,
+			.default_trigger	= "default-on",
+		},
+		{
+			.name			= "96328A-1441N1:red:power",
+			.gpio			= 4,
+		},
+		{
+			.name			= "96328A-1441N1:green:inet",
+			.gpio			= 7,
+		},
+		{
+			.name			= "96328A-1441N1:red:inet",
+			.gpio			= 1,
+		},
+		{
+			.name			= "96328A-1441N1:green:dsl",
+			.gpio			= 11,
+			.active_low		= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc			= "reset",
+			.gpio			= 23,
+			.active_low		= 1,
+			.type			= EV_KEY,
+			.code			= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval	= BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_963281TAN = {
 	.name				= "963281TAN",
 	.expected_cpu_id		= 0x6328,
@@ -3097,6 +3170,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	&board_96328avng,
+	&board_96328A_1441N1,
 	&board_963281TAN,
 	&board_963281T_TEF,
 	&board_dsl_274xb_f1,
