--- linux-2.6.21.1.orig/arch/arm/mach-at91/board-vlink.c	2007-05-28 15:53:31.000000000 +0200
+++ linux-2.6.21.1/arch/arm/mach-at91/board-vlink.c	2007-05-28 15:58:46.000000000 +0200
@@ -149,6 +149,33 @@
 #endif
 	/* LEDs */
 //	at91_gpio_leds(vlink_leds, ARRAY_SIZE(vlink_leds));
+
+/* Other LED's */
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC7, 1);  // LED FRONT AP1
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC8, 1);  // LED FRONT BP1
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB14, 1); // LED BACK AP1
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB15, 1); // LED BACK BP1
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB16, 1); // LED BACK AP2
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB17, 1); // LED BACK BP2
+
+/* SIM Cards */
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB9, 1);  // ENBSC3
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB10, 1); // ENBSC2
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB11, 1); // ENBSC1
+
+/* GSM Module Control */
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB12, 1); // GSMONOFF
+
+/* Test jig presence detection */
+       at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB8, 1);   // JIGPRESENT
+
+/* Power indicator */
+       at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB22, 1);  // PWR_IND
+
+/* USB Device control */
+       at91_set_gpio_input(AT91_PIN_PB27, 1);  // UDB_CNX
+       at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB28, 1); // UDB_PUP
+
 }
 
 MACHINE_START(VLINK, "FDL VersaLink")
