--- u-boot-1.1.4.old/board/vlink/vlink.c	2007-04-03 11:42:39.000000000 +0200
+++ u-boot-1.1.4/board/vlink/vlink.c	2007-04-03 11:48:33.000000000 +0200
@@ -40,10 +40,6 @@
 	/* Enable Ctrlc */
 	console_init_f ();
 
-	/* Correct IRDA resistor problem */
-	/* Set PA23_TXD in Output */
-	(AT91PS_PIO) AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = AT91C_PA23_TXD2;
-
 	/* memory and cpu-speed are setup before relocation */
 	/* so we do _nothing_ here */
 
