---
 arch/arm/mach-ixp4xx/nslu2-setup.c |   13 ++++++++++++-
 1 file changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-)

Index: linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/nslu2-setup.c
===================================================================
--- linux-2.6.19.orig/arch/arm/mach-ixp4xx/nslu2-setup.c
+++ linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/nslu2-setup.c
@@ -159,6 +159,16 @@ static struct platform_device mac0 = {
 	.resource       = &res_mac0,
 };
 
+struct npe_ucode_platform_data nslu2_npe_ucode_data = {
+	.mtd_partition	= "FIS directory",
+};
+
+static struct platform_device nslu2_npe_ucode = {
+	.name			= "ixp4xx_npe_ucode",
+	.id			= 0,
+	.dev.platform_data	= &nslu2_npe_ucode_data,
+};
+
 static struct platform_device *nslu2_devices[] __initdata = {
 	&nslu2_i2c_controller,
 	&nslu2_flash,
@@ -166,7 +176,8 @@ static struct platform_device *nslu2_dev
 #ifdef CONFIG_LEDS_IXP4XX
 	&nslu2_leds,
 #endif
-	&mac0
+	&mac0,
+	&nslu2_npe_ucode,
 };
 
 static void nslu2_power_off(void)
