--- linux-2.6.21.1.orig/drivers/mtd/devices/at91_dataflash.c	2007-05-28 12:22:29.000000000 +0200
+++ linux-2.6.21.1/drivers/mtd/devices/at91_dataflash.c	2007-05-28 16:10:21.000000000 +0200
@@ -173,7 +173,7 @@
 };
 #endif
 
-static const char *part_probes[] = { "cmdlinepart", NULL, };
+static const char *part_probes[] = { "cmdlinepart", "at91part", NULL, };
 
 #endif
 
--- linux-2.6.21.1.orig/drivers/mtd/Kconfig	2007-05-28 12:22:09.000000000 +0200
+++ linux-2.6.21.1/drivers/mtd/Kconfig	2007-05-28 16:09:16.000000000 +0200
@@ -157,6 +157,12 @@
 	  for your particular device. It won't happen automatically. The
 	  'armflash' map driver (CONFIG_MTD_ARMFLASH) does this, for example.
 
+config MTD_AT91_PARTS
+ tristate "Atmel AT91 partitioning support"
+ depends on MTD_PARTITIONS && ARCH_AT91RM9200 && AT91_SPI
+ ---help---
+   Atmel AT91 partitioning support
+
 comment "User Modules And Translation Layers"
 	depends on MTD
 
--- linux-2.6.21.1.orig/drivers/mtd/Makefile	2007-04-27 23:49:26.000000000 +0200
+++ linux-2.6.21.1/drivers/mtd/Makefile	2007-05-28 16:09:55.000000000 +0200
@@ -12,6 +12,7 @@
 obj-$(CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS) += redboot.o
 obj-$(CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS) += cmdlinepart.o
 obj-$(CONFIG_MTD_AFS_PARTS)	+= afs.o
+obj-$(CONFIG_MTD_AT91_PARTS) += at91part.o
 
 # 'Users' - code which presents functionality to userspace.
 obj-$(CONFIG_MTD_CHAR)		+= mtdchar.o
