Index: linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/ide.c
===================================================================
--- linux-2.6.22-rc6.orig/drivers/ide/ide.c	2007-06-28 08:23:49.463514496 +0200
+++ linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/ide.c	2007-06-28 08:23:54.658724704 +0200
@@ -1604,6 +1604,7 @@
 extern void __init pnpide_init(void);
 extern void __exit pnpide_exit(void);
 extern void __init h8300_ide_init(void);
+extern void __init ide_magicbox_init(void);
 
 /*
  * probe_for_hwifs() finds/initializes "known" IDE interfaces
@@ -1668,6 +1669,9 @@
 #ifdef CONFIG_H8300
 	h8300_ide_init();
 #endif
+#ifdef CONFIG_BLK_DEV_MAGICBOX_IDE
+	ide_magicbox_init();
+#endif
 }
 
 /*
Index: linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/Kconfig
===================================================================
--- linux-2.6.22-rc6.orig/drivers/ide/Kconfig	2007-06-28 08:23:49.470513432 +0200
+++ linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/Kconfig	2007-06-28 08:23:54.658724704 +0200
@@ -946,6 +946,14 @@
 
 	  If unsure, say N.
 
+config BLK_DEV_MAGICBOX_IDE
+	bool "MagicBox 2.0 CF IDE support"
+	depends on 4xx && IDE
+	help
+	  This option provides support for IDE on MagicBox 2.0 boards.
+
+	  If unsure, say N.
+
 choice
 	prompt "Type of MPC8xx IDE interface"
 	depends on BLK_DEV_MPC8xx_IDE
Index: linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/Makefile
===================================================================
--- linux-2.6.22-rc6.orig/drivers/ide/Makefile	2007-06-28 08:23:49.478512216 +0200
+++ linux-2.6.22-rc6/drivers/ide/Makefile	2007-06-28 08:23:54.659724552 +0200
@@ -37,6 +37,7 @@
 # built-in only drivers from ppc/
 ide-core-$(CONFIG_BLK_DEV_MPC8xx_IDE)	+= ppc/mpc8xx.o
 ide-core-$(CONFIG_BLK_DEV_IDE_PMAC)	+= ppc/pmac.o
+ide-core-$(CONFIG_BLK_DEV_MAGICBOX_IDE)	+= ppc/magicbox_ide.o
 
 # built-in only drivers from h8300/
 ide-core-$(CONFIG_H8300)		+= h8300/ide-h8300.o
