// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca953x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "8dev,lima", "qca,qca9531";
	model = "8devices Lima";

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";

	dr_mode = "host";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&wdt {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	/* Winbond W25Q256 SPI flash */
	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <45000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x040000>;
			};

			art: partition@80000 {
				label = "art";
				reg = <0x080000 0x040000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_art_0: macaddr@0 {
						reg = <0x0 0x6>;
					};

					macaddr_art_6: macaddr@6 {
						reg = <0x6 0x6>;
					};
				};
			};

			partition@c0000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x0c0000 0xf40000>;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy0>;

	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	gmac-config {
		device = <&gmac>;

		switch-phy-addr-swap = <1>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&eth1 {
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
